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TRABAJANDO POR UNA ENERGIA Y MINERIA SEGURAS Y SOSTENIBLES





	EXPEDIENTE Nro.xxxxxxxxxxxxx


Oficina Regional XXXXXXX
         

Dirección de la OR 

Teléfono de la OR
GUIA DE SUPERVISIÓN - MEDIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y OPDH

INSCRIPCION - MODIFICACION EN EL REGISTRO DE HIDROCARBUROS


	AGENTE SUPERVISADO:

	CÓDIGO OSINERGMIN:
	PLACA: PRINCIPAL:
	PLACA(S) DE TRACTO(S):
	REGISTRO DE HIDROCARBUROS N°:

	FECHA  DE LA SUPERVISION OPERATIVA:
	HORA DE INICIO:
	HORA DE TÉRMINO:

	DIRECCIÓN DEL LUGAR DE LA SUPERVISION OPERATIVA:

	DISTRITO:
	PROVINCIA:
	DEPARTAMENTO:

	RUC:
	TELÉFONO(S):

	EMPRESA SUPERVISORA
	
	NOMBRES Y APELLIDOS DEL AGENTE FISCALIZADOR:
	


I. REQUISITOS Y DOCUMENTOS – RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 150-2024-OS/CD Y MODIFICATORIAS, 
EN CONCORDANCIA CON EL TUPA APROBADO POR DS N° 045-2012-PCM Y MODIFICATORIAS

	Nº
	REQUISITOS GENERALES
	CUMPLE
	COMENTARIO

	01
	Formulario de solicitud
	
	

	02
	Para persona natural: Indicación expresa del número de DNI.

Para persona jurídica: Copia de la vigencia de poder donde consta la representación legal, o documento suscrito por el representante legal, en la que señale el número de RUC, número de partida registral y asiento registral donde obre la representación, así como la zona registral a la que pertenece.
En caso de personas naturales o jurídicas que actúen mediante apoderado, éste, además de la información señalada en el párrafo anterior, deberá efectuar la indicación expresa del número de DNI, además de adjuntar carta poder simple suscrita por el poderdante (solicitante).
	
	

	03
	Copia simple de la póliza de seguros de responsabilidad civil extracontractual vigente, que cumpla con el monto, cobertura y condiciones establecidas en la normativa vigente
	
	

	04
	Copia simple de la Tarjeta de Identificación Vehicular o tarjeta de propiedad de la unidad de carga y del tracto remolcador si corresponde.
	
	

	05
	Copia simple del Certificado de Inspección Técnica Vehicular para el transporte de Materiales y/o Residuos Peligrosos vigente del vehículo y unidad de carga emitido por entidades autorizadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
	
	

	06
	Plan de Contingencias elaborado y suscrito por un ingeniero colegiado habilitado, de conformidad con los “Lineamientos para la elaboración de planes de contingencia para el transporte de materiales peligrosos” aprobados mediante Resolución Directoral N° 1075 2016-MTC/16 o norma que la sustituya. Adicionalmente, para las unidades de transporte y distribución de GLP a granel mediante camiones tanque y camiones cisterna, el Plan de Contingencias debe considerar lo señalado en el artículo 97A Reglamento de Seguridad para Instalaciones y Transporte de Gas licuado de Petróleo, aprobado por Decreto Supremo N° 27-94-EM, incorporado por el artículo 10° del Decreto Supremo N° 009-2020-EM.
	
	

	07
	Procedimiento de carga y descarga, considerando las medidas de control y protección, firmado por un ingeniero colegiado habilitado y por el solicitante del Registro de Hidrocarburos. Para el caso de Medios de transporte y distribución de GLP a granel se debe tener en cuenta la NTP 910.001:2021 GAS LICUADO DE PETRÓLEO. Equipos y accesorios para GLP. Procedimientos de carga y descarga de los camiones tanque y camiones cisterna para GLP. 1ª Edición
	
	

	08
	Copia simple de la Licencia vigente de Conducir del Conductor de la Unidad, de Categoría Especial para Materiales Peligrosos.
	
	

	09
	Copia simple del certificado de fabricación del tanque que incluya la fecha de fabricación, la norma o código utilizado, así como las especificaciones técnicas de construcción y dimensiones de cada compartimiento, emitido por el fabricante
	
	

	10
	Copia simple del Certificado de Prueba Hidrostática realizado al tanque luego de la fabricación, emitido por el fabricante.
	
	

	11
	Copia simple del certificado de epoxificado del tanque (sólo aplicable para transporte de combustibles de aviación fabricado de acero al carbono), emitido por un taller de fabricación, reparación o mantenimiento de tanques de transporte de hidrocarburos.
	
	

	12
	Copia simple del Certificado de Verificación del tanque de carga, emitido por Unidad de Verificación Metrológica autorizada por la Dirección de Metrología del Inacal.
	
	

	13
	Copia Simple del Certificado de prueba de hermeticidad del tanque de carga (prueba de fugas), emitido por por empresas de fabricación, reparación o mantenimiento de tanque de carga de combustibles líquidos u otros productos derivados de los hidrocarburos, debidamente autorizados por el Ministerio de la Producción. La antigüedad de la prueba no debe ser mayor a tres meses.
	
	

	14
	Copia simple del Certificado de operatividad del tanque, equipos y accesorios, emitido por empresas de fabricación, reparación o mantenimiento de tanques de combustibles líquidos u otros productos derivados de los hidrocarburos, debidamente autorizados por el Ministerio de la Producción. La antigüedad de la revisión no debe ser mayor a tres meses
	
	


Con la finalidad de constatar el cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad en la unidad supervisada, el Agente Fiscalizador de Osinergmin realizó una visita operativa y verificó los siguientes: incumplimientos:

II. INCUMPLIMIENTOS DE NORMAS TÉCNICAS O DE SEGURIDAD (Marcar con una X en I.V.):
	OBLIGACIONES NORMATIVAS PARA EL MEDIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y OPDH

	I.V.
	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO Y/O DE SEGURIDAD 
	CUMPLE
	DETALLE DE LA INFRACCIÓN VERIFICADA

	1
	El tanque que contiene hidrocarburos líquidos deberá encontrarse permanentemente sujeto al chasis del vehículo motorizado.
Artículo 86° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 026-94-EM.
	
	

	2
	No se cargará hidrocarburos líquidos en remolques ni se permitirá su transporte en dichos vehículos
Artículo 87° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 026-94-EM.
	
	

	3
	La unidad deberá ser utilizada exclusivamente para el transporte de hidrocarburos líquidos.
Artículo 99° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 026-94-EM.
	
	

	4
	La unidad deberá contar como mínimo con un (01) extintor contra incendio portátil de trece kilogramos y seiscientos gramos (13.6 Kg – 30.0 Lb) de polvo químico seco ABC o de mayor capacidad nominal con rango no menor a 20A:80B:C (Rating de extinción), según NTP 350.053, o equivalente.
Artículo 41° Inciso a) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM.
	
	

	5
	El extintor deberá encontrarse operativo (Sellos, precintos, pasadores de seguridad); y/o los indicadores de operación se encuentran en su lugar y/o no están rotos; y asimismo no tienen daños físicos, corrosión, fugas u obstrucción de la manguera y el manómetro o indicador muestra la presión de operación de trabajo según la NTP 350.053 o equivalente; y la inspección, mantenimiento y recarga de estos equipos se efectúa conforme lo indica el Código NFPA 10 o equivalente. 
Artículo 41° Inciso a) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM, Norma NTP 350.043 y Código NFPA 10.
	
	

	6
	El extintor deberá ubicarse en la unidad de tal manera que se pueda disponer de él de inmediato (Sin candado u otro sistema similar). 
Artículo 41° Inciso a) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM.
	
	

	7
	La unidad debe mantener permanentemente en buen estado de funcionamiento los sistemas mecánicos y eléctricos del vehículo.  
Artículo 41° Inciso b) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM.
	
	

	8
	El sistema de escape de la unidad, incluyendo el silenciador y tubo de escape, debe estar en buen estado y estar separado de cualquier material combustible. No está permitido el uso de escape libre. 
Artículo 41° Inciso c) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM.
	
	

	9
	El tanque de la unidad deberá ser de acero o aleación de aluminio y deberá tener una placa con el nombre del fabricante, la norma o código de construcción, la fecha de fabricación, capacidad nominal, número de compartimientos y margen de espesor de pared para corrosión.
Artículo 41 Inciso e) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM. 
	
	

	10
	El tanque, las tuberías, las válvulas y las mangueras de la unidad deberán mantenerse en perfecto estado y sin presentar filtraciones. 
Artículo 41° Inciso f) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM.
	
	

	11
	Los accesorios de conexión de la manguera de descarga de la unidad deberán ser del tipo antichispa.

Nota: No Aplicable en caso de Medios de Transporte de Combustibles de Aviación. 
Artículo 41° Inciso f) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-098-EM.
	
	

	12
	Si el tanque posee varios compartimientos, cada uno deberá contar con su cúpula y válvula de descarga correspondiente; asimismo deberá tener marcada su capacidad. 
Artículo 41° Inciso g) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM.
	
	

	13
	Los vehículos que transportan Combustibles y/u otros Productos Derivados de los Hidrocarburos, deberán llevar un letrero en su parte delantera y trasera, en pintura reflectante, con la leyenda PELIGRO COMBUSTIBLE, o PELIGRO INFLAMABLE (para los otros derivados), que sea visible en carretera para los demás choferes de vehículos en circulación. 
Artículo 41° Inciso h) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM.
	
	

	14
	Los vehículos que transportan Combustibles y/u otros Productos Derivados de los Hidrocarburos, deberán llevar en sus tres costados visibles, el rombo Indecopi, rombo NFPA y el número de producto de las Naciones Unidas (UN). Tanto los rombos como el número UN serán metálicos e intercambiables de acuerdo al producto que se transporte.
Artículo 41° Inciso h) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM. 
	
	

	15
	En ningún caso un camión tanque puede ser parqueado, quedar abandonado y/o pernoctar en la vía pública o en lugares públicos en sectores urbanos. En caso que sea necesario estacionar en alguno de estos lugares, el conductor del vehículo o un representante de la empresa de transporte, según sea el caso, deberá permanecer con el vehículo.
Artículo 43° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM, modificado por el artículo 6° del Decreto Supremo N° 015-2014-EM.
	
	

	16
	Ningún transportista podrá movilizar o disponer que se transporte hidrocarburos líquidos a menos que el empleado que se encargue de ello y que conducirá el vehículo motorizado haya recibido la debida capacitación de conformidad con los requisitos y procedimientos establecidos para la operación segura de dicho vehículo.
Artículo 78° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 026-94-EM.
	
	

	17
	Los conductores de los vehículos de transporte de los Combustibles y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos, deberán estar cuidadosamente entrenados para la correcta operación del vehículo camión-tanque y conocer los procedimientos para la carga y descarga de Combustibles y/u Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos.
Artículo 44° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM.
	
	

	18
	Cada tanque de cargamento deberá ser provisto con un parachoques de la parte posterior para proteger el tanque y tubería en el evento de una colisión de extremo-parte posterior y minimizar la posibilidad de que cualquier parte del vehículo colisionado golpee el tanque.
5.3.8.6 del Estándar NFPA 385 Estándar para vehículos tanque para líquidos inflamables y combustibles, en concordancia con la cuarta disposición transitoria de Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada mediante Decreto Supremo N° 042-2005-EM.
	
	

	19
	Todos los cierres para llenado, manholes, o aberturas de inspección deberán ser protegidos de daño que resultaría en fuga de carga en el evento de volcadura del vehículo siendo encerrados dentro del cuerpo del tanque o domo adjunto al tanque o por guardas.
5.3.9.1 del Estándar NFPA 385 Estándar para vehículos tanque para líquidos inflamables y combustibles, en concordancia con la cuarta disposición transitoria de Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada mediante Decreto Supremo N° 042-2005-EM.
	
	

	20
	La tubería de descarga de producto deberá ser provista con protección en tal manera como para asegurar razonablemente en contra del escape accidental de contenido. Tal protección deberá ser permitida de ser provista por uno de lo siguiente:

(1) Una sección de corte deberá ser localizada fuera de bordo de cada asiento de válvula de emergencia y dentro de 4 pulg (100 mm) del recipiente. La sección de corte deberá romperse bajo tensión y deberá dejar el asiento de la válvula de emergencia y su anexo al recipiente y la cabeza de la válvula intacta y capaz de retener producto. La sección de corte deberá ser maquinada en tal manera como para reducir abruptamente el espesor de la pared del material de la tubería (o válvula) adyacente por al menos 20 por ciento.

(2) Guardas adecuadas deberán ser capaces de absorber exitosamente una fuerza horizontal concentrada de al menos 8000 lb (3630 kg) aplicada desde cualquier dirección horizontal, sin daño a la tubería de descarga que podría afectar adversamente la integridad de retención de producto de la válvula de descarga.
5.3.10.1 del Estándar NFPA 385 Estándar para vehículos tanque para líquidos inflamables y combustibles, en concordancia con la cuarta disposición transitoria de Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada mediante Decreto Supremo N° 042-2005-EM.
	
	

	21
	Manguera, tubería y aditamentos para tanques a ser descargados por presión deberán ser diseñados para una presión desbordante de al menos 100 psi (689.5 kPa) de presión manométrica, pero en ningún caso menos de cuatro veces la presión a la cual podría ser sujeta en servicio por la acción de cualquier bomba u otro dispositivo montado en el vehículo (no incluyendo válvulas de alivio de seguridad). Cualquier acoplamiento usado en manguera para hacer conexiones deberá ser diseñado para una presión de trabajo no menos de 20 por ciento en exceso de la presión de diseño de la manguera y deberá ser diseñado para que no haya fuga cuando está conectado.
5.3.10.3 del Estándar NFPA 385 Estándar para vehículos tanque para líquidos inflamables y combustibles, en concordancia con la cuarta disposición transitoria de Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada mediante Decreto Supremo N° 042-2005-EM.
	
	

	22
	Cierres para Manholes y Aberturas de Llenado

· Cada compartimiento en exceso de 2500 gal (9500 L) de capacidad deberán ser accesibles a través de un manhole de al menos 11 pulg. x 15 pulg (280 mm x 380 mm).  

· Las cubiertas del manhole y aberturas de llenado deberán ser diseñadas para proveer cierre seguro de las aberturas.

· Los cierres deberán tener la capacidad estructural para resistir una presión interna de fluido de 9 psi de presión manométrica (62 kPa de presión manométrica) sin deformación permanente.

· Los dispositivos de seguridad deberán ser provistos para impedir que cubiertas del manhole y de llenado se abran totalmente cuando presión interna este presente.
5.3.11 del Estándar NFPA 385 Estándar para vehículos tanque para líquidos inflamables y combustibles, en concordancia con la cuarta disposición transitoria de Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada mediante Decreto Supremo N° 042-2005-EM.
	
	

	23
	Venteos Normales para Tanques de Cargamento en Servicio diferente al de Asfalto.

Cada compartimiento del tanque de cargamento deberá ser provisto con dispositivos de alivio de seguridad que comuniquen con el espacio de vapor del tanque de cargamento en conformidad con los requerimientos contenidos en esta sección.

Válvulas de cierre no deberán ser instaladas entre la abertura del tanque y cualquier dispositivo de seguridad.

Dispositivos de alivio de seguridad deberán ser montados, protegidos, o drenados a fin de eliminar la acumulación de agua, el congelamiento del cual podría arruinar la operación o capacidad de descarga del dispositivo.
5.3.12.1 del Estándar NFPA 385 Estándar para vehículos tanque para líquidos inflamables y combustibles, en concordancia con la cuarta disposición transitoria de Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada mediante Decreto Supremo N° 042-2005-EM.
	
	

	24
	Cada compartimiento del tanque de cargamento deberá ser provisto con venteos normales de presión y vacío, cada uno teniendo un área de sección transversal libre neta de 0.44 pulg2 (284 mm2). Venteos de presión deberán ser fijados para abrir en una presión manométrica de no más de 1 psi (6.9 kPa). Venteos de vacío deberán ser fijados para abrir en 6 oz (170 g).

Donde un compartimiento del tanque de cargamento es diseñado para ser cargado o descargado con la cubierta del domo cerrada, el venteo o venteos descritos en 5.3.12.2 o venteos adicionales deberán limitar el vacío a 1 psi (6.9 kPa) y la presión del tanque a una presión manométrica de 3 psi (20.7 kPa) basada en la tasa máxima de transferencia de producto.

5.3.12.2 y 5.3.12.4 del Estándar NFPA 385 Estándar para vehículos tanque para líquidos inflamables y combustibles, en concordancia con la cuarta disposición transitoria de Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada mediante Decreto Supremo N° 042-2005-EM.
	
	

	25
	Venteos de presión y vacío deberán ser diseñados para impedir pérdida de líquido en el evento de volcadura del vehículo.
5.3.12.3 del Estándar NFPA 385 Estándar para vehículos tanque para líquidos inflamables y combustibles, en concordancia con la cuarta disposición transitoria de Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada mediante Decreto Supremo N° 042-2005-EM.
	
	

	26
	Venteo de Emergencia para Exposición a Incendio
Cada compartimiento del tanque de cargamento deberá ser equipado con uno o más venteos accionados por presión fijados para abrir en una presión manométrica de no menos de 3 psi (20.7 kPa) y cerrar cuando las caídas de presión debajo de 3 psi (20.7 kPa) del punto de seteo.
5.3.13 del Estándar NFPA 385 Estándar para vehículos tanque para líquidos inflamables y combustibles, en concordancia con la cuarta disposición transitoria de Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada mediante Decreto Supremo N° 042-2005-EM.
	
	

	27
	Control de Descarga de Emergencia
Líquidos teniendo Viscosidades Menores de 45 Unidades Saybolt Estándar (SUS): Cada salida de un tanque o compartimiento de cargamento usado para transporte de líquido de Clase I y camiones construidos de ahora en adelante para transporte de líquidos Clase II y Clase IIIA, teniendo una viscosidad menor de 45 SUS a 100ºF (37.8ºC), deberá ser equipada con una válvula de cierre de cierre automático diseñada, instalada, y operada a fin de asegurar en contra de escape accidental de contenido.
5..1.4.1 del Estándar NFPA 385 Estándar para vehículos tanque para líquidos inflamables y combustibles, en concordancia con la cuarta disposición transitoria de Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada mediante Decreto Supremo N° 042-2005-EM.
	
	

	28
	Líquidos de Viscosidades de 45 SUS o Más: Cada salida de un tanque o compartimiento de cargamento usado para el transporte de líquidos teniendo una viscosidad igual a o mayor que 45 SUS a 100ºF (37.8ºC) deberá ser equipada con uno de lo siguiente:

1) Una válvula de cierre adecuada, localizada internamente, diseñada para que la válvula permanezca operable si la conexión externa es cortada.

(2) Una válvula montada en la cabeza frontal o de la parte posterior seguramente reforzada y protegida en contra de peligros de choque o de carretera.
5.4.2 del Estándar NFPA 385 Estándar para vehículos tanque para líquidos inflamables y combustibles, en concordancia con la cuarta disposición transitoria de Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada mediante Decreto Supremo N° 042-2005-EM.
	
	

	29
	Bombas y Manguera

Donde una bomba es usada para entregar productos, medios automáticos deberán ser provistos para impedir presión en exceso de las presiones de trabajo de diseño de los accesorios, tubería y manguera.

Cada longitud de manguera usada para entrega de producto por bomba deberá ser marcada para indicar la presión de trabajo recomendada por el fabricante.
8.3.1 y 8.3.2 del Estándar NFPA 385 Estándar para vehículos tanque para líquidos inflamables y combustibles, en concordancia con la cuarta disposición transitoria de Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada mediante Decreto Supremo N° 042-2005-EM.
	
	

	OBLIGACIÓN ADICIONAL PARA LOS VEHÍCULOS QUE TRANSPORTAN GASOLINAS, GASOHOLES, SOLVENTE 1, CONDENSADOS DEL GAS NATURAL, HEXANO Y PENTANO

	30
	Cada compartimiento del tanque deberá contar con el sistema de llenado por la parte inferior y sistema de recuperación de vapores.

El sistema de llenado por la parte inferior y sistema de recuperación de vapores debe cumplir con lo dispuesto en la Norma API RP 1004
 y estar compuesto por: entrada superior hermética por compartimiento, válvulas para descarga, válvulas de emergencia , sensores ópticos de sobrellenado, conector de puesta a tierra y válvulas de fondo en cada compartimiento.

Nota: La ubicación de los adaptadores del Bottom Loading deberá cumplir con lo indicado en el numeral 4.2 del API RP 1004.
Artículos 94° y 95° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 026-94-EM y artículo 41°, literal g) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM.
	
	

	OBLIGACIÓN ADICIONAL PARA LOS VEHÍCULOS QUE TRANSPORTAN DIESEL B5, DIESEL B5 S-50, LUBRICANTES Y SOLVENTE 3

	   31
	El tanque de carga deberá contar con el sistema de llenado por la parte inferior.

El sistema de llenado por la parte inferior debe cumplir con lo dispuesto en la Norma API RP 1004 y estar compuesto por: entrada superior hermética por compartimiento, válvulas para descarga, válvulas de emergencia, sensores ópticos de sobrellenado, conector de puesta a tierra y válvulas de fondo en cada compartimiento.

Nota: La ubicación de los adaptadores del Bottom Loading deberá cumplir con lo indicado en el numeral 4.2 del API RP 1004.
Artículos 94° y 95° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 026-94-EM.
	
	

	OBLIGACIONES ADICIONALES PARA LOS VEHÍCULOS QUE TRANSPORTAN COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN: GASOLINA 100 LL, TURBO A-1 Y TURBO JP5

	   32
	El tanque de carga deberá contar con el sistema de llenado por la parte inferior.

El sistema de llenado por la parte inferior debe cumplir con lo dispuesto en la Norma API RP 1004 y estar compuesto por: entrada superior hermética por compartimiento, válvulas para descarga, válvulas de emergencia, sensores ópticos de sobrellenado, conector de puesta a tierra y válvulas de fondo en cada compartimiento.

Nota: La ubicación de los adaptadores del Bottom Loading deberá cumplir con lo indicado en el numeral 4.2 del API RP 1004.
Artículos 94° y 95° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 026-94-EM.
	
	

	  33
	El tanque deberá ser de aluminio, acero inoxidable o acero al carbono, y en este último caso, deberá estar el tanque recubierto con pintura epóxica. 
Artículo 45° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM.
	
	

	  34
	El tanque deberá tener pintado, en un lugar visible en la parte delantera del tanque, la fecha de la última limpieza interna, la misma que deberá efectuar anualmente.
Artículo 45° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM.
	
	

	  35
	La unidad deberá contar con acoplamientos de carga y descarga selectivos, acordes con los acoplamientos selectivos de recepción de la Planta de Abastecimiento en Aeropuertos, de modo que un camión tanque de otro uso no pueda descargar el producto.
Artículo 46° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM.
	
	

	  36
	El vehículo no portará mangueras de descarga.
Artículo 46° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM.
	
	

	OBLIGACIONES ADICIONALES PARA LOS VEHÍCULOS QUE TRANSPORTAN COMBUSTIBLES RESIDUALES Y ASFALTOS

	  37
	En el caso del medio de transporte de petróleo residual, la longitud del chasis deberá sobresalir del extremo posterior del tanque y el vehículo deberá estar provisto de un parachoques trasero, para la protección de las válvulas y demás accesorios de cierre y seguridad del tanque. Estructuralmente, el parachoques debe ser diseñado para absorber un impacto con carga completa.
Artículo 41° Inciso d) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM.
	
	

	  38
	Venteos para Tanques de Cargamento en Servicio de Asfalto.

Cada tanque de cargamento usado en servicio de asfalto deberá ser provisto con un venteo teniendo una abertura efectiva al menos equivalente a un tubo nominal de 2 pulg (50 mm).

Cada tanque de cargamento para servicio de asfalto deberá ser provisto con un manhole que tenga una abertura libre de al menos 15 pulg (375 mm) en diámetro diseñado para aliviar presión interna en presión manométrica entre 2 y 3 psi (entre 13.8 y 20.7 Kpa) o un dispositivo de alivio equivalente.
6.2 del Estándar NFPA 385 Estándar para vehículos tanque para líquidos inflamables y combustibles, en concordancia con la cuarta disposición transitoria de Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada mediante Decreto Supremo N° 042-2005-EM.
	
	

	  39
	Sobreflujos y Drenajes para Vehículos Tanque de Asfalto.

Protección por sobreflujo para vehículos tanque de asfalto deberá ser provista en la forma de reservorios o tapajuntas (flashing) alrededor de tubos de llenado o venteo.

Tubos de sobreflujo o drenaje deberán tener espesores más pesados que la coraza del tanque y deberán ser diseñados a fin de que el asfalto caliente no se derrame encima de llantas, frenos, equipo del quemador, o el sistema del tubo de escape del vehículo.
6.3 del Estándar NFPA 385 Estándar para vehículos tanque para líquidos inflamables y combustibles, en concordancia con la cuarta disposición transitoria de Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada mediante Decreto Supremo N° 042-2005-EM.
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